ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ГРОХОТА ИНЕРЦИОННОГО

|  |
| --- |
| **II. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ** |
| *(нужное подчеркнуть или добавить нужное)* |
| Грохотимый материал (наименование) | Известняк |
| Твердость (HV, НRСэ, по Моосу, по Брюнелю) | 3÷4 По шкале Протодьяконов |
| Размер исходного материала (max) | 150 мм |
| Насыпная плотность грохотимого материала | 1,44 т/м3 |
| Влажность материала | 5 % |
| Дополнительные сведения о материале: токсичность, химическая агрессивность, гигроскопичность, взрывоопасность, абразивность |  |
| Количество фракций на выходе (или количество ярусов) | 3 |
| Размер фракции на каждом сите (или размер ячеек) | 40÷150; 40÷8; 0÷8; Мм  |
| Гранулометрический состав питания в % (количество надрешетного или подрешетного продукта по каждому ярусу) |  |
| Желаемая эффективность грохочения | % |
| **III. ТРЕБОВАНИЯ К ГРОХОТУ***(нужное подчеркнуть или добавить нужное)* |
| Условия работы грохота (размещение по ГОСТ 15150) | * На открытом воздухе
* **В неотапливаемом помещении**
* В отапливаемом помещении
 |
| Диапазон температур окружающего воздуха | +10 ÷ +25С0 |
| Количество ярусов |  |
| Тип грохота | * **ГИЛ - 43**
* ГИС
* ГИТ
 |
| Размеры просеивающих поверхностей (ШхД) | х 1500х4250мм |
| Производительность | т/ч / м3/ч 80 |
| Привод (мощность) | 11 кВт |
| Расположение привода (по ходу движения грохотимого материала) | * **правое**
* левое
 |

|  |
| --- |
| **IV. УСЛОВИЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ***(нужное подчеркнуть или добавить нужное)* |
| Исполнение грохота | * **опорное**
* подвесное
 |
| Наличие промывочной системы | * **требуется**
* не требуется
 |
| Запуск в работу | * **полностью собственными силами**
 |
| * монтаж - собственными силами, пусконаладка - поставщиком
 |
| * шеф-монтаж
 |
| Режим работы грохота | * **непрерывный**
* периодический
 |
| Сменность | * **1 смена**
 |
| * 2 смены
 |
| * 3 смены
 |
| Сезонность | С 01 мес. По 12 мес. Постоянный |
| **ПРИМЕЧАНИЯ:** |
| * Шкафы, пульты управления, электропусковая, отдельно стоящая аппаратура и электропитающие кабели, сита, а также технологические металлоконструкции в комплект поставки не входят *(при необходимости заказываются дополнительно).*
 |